Przykładowy przekrój kolektora 1200/1800

