**Osadnik 17.3A – stan obecny:**

 ****

**Wyfrezowane bruzdy pod kable grzejne:**



**Standard wykonania bieżni – poprzednie realizacje:**

  

**Szafka elektryczna – poprzednie realizacje:**

****